**江达县铸牢中华民族共同体意识主题教育馆布展设计方案项目采购合同**

采购人： 江达县人民政府办公室

供应商： 上励建设工程有限公司

签订时间： 年 月 日

**采 购 合 同**

采购人（甲方）：江达县人民政府办公室

供应商（乙方）：上励建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国文物保护法》及该项目江达县铸牢中华民族共同体意识主题教育馆布展设计方案项目的《招标文件》、《投标文件》，甲乙双方同意签订本合同。双方同意共同遵守如下条款：

1. **江达县铸牢中华民族共同体意识主题教育馆布展设计方案项目清单： 单位：元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征** | **计量单位** | **工程量** | **单价** | **合价** | **备注** |
| 1 | 顶面拆除 | 原装饰吊顶面拆除 | 项 | 1 | 4800 | 4800 |  |
| 2 | 墙体局部拆除 | 原墙面装饰面拆除 | 项 | 1 | 6200 | 6200 |  |
| 3 | 垃圾清运 | 垃圾清运 （人工转运出场、机械运输） | 项 | 1 | 2800 | 2800 |  |
| 4 | 室外门头造型 | 基层：9mm中密度纤维板原子灰打磨找平 面层：油漆饰面 | m2 | 2.98 | 504 | 1501.92 |  |
| 5 | 招牌发光字 | 定制招牌发光字 | 个 | 19 | 312 | 5928 |  |
| 6 | 石膏板吊顶面饰白色乳胶漆 | 1、龙骨： Φ8热镀锌成品螺纹杆安装，轻钢龙骨 2、基层：石膏板；石膏板自攻螺钉点锈、板缝处理 3、基层处理：自攻螺丝帽点防锈漆，腻子三遍处理； 5、面层：乳胶漆饰面 | m2 | 73.36 | 368 | 26996.48 |  |
| 7 | 原顶喷灰 | 原顶面喷涂灰色环保水性漆 | m2 | 248.94 | 30 | 7468.2 |  |
| 8 | 原地面修复 | 原地面木地板修复 | m2 | 317.46 | 50 | 15873 |  |
| 9 | 真石漆地台 | 真石漆地台 | m2 | 10.13 | 712 | 7212.56 |  |
| 10 | 暗门 | 暗门 | 樘 | 3 | 1320 | 3960 |  |
| 11 | 墙面基层板 | 1、基层：轻钢龙骨；阻燃板基层。 2、面层：石膏板基层面腻子三遍找平钉眼点锈；满足设计及规范要求 | m2 | 532.56 | 300 | 159768 |  |
| 12 | 乳胶漆饰面 | 三遍腻子打磨面饰乳胶漆 | m2 | 198.82 | 25 | 4970.5 |  |
| 13 | 不锈钢踢脚线 | 1、基层：细木工板基层； 2、面层：金属面板不锈钢 | m2 | 15.07 | 305 | 4596.35 |  |
| 14 | 宣绒布UV丝印画面 | 1.基层2：3遍腻子找平 2.面层：封闭乳胶漆一遍，防潮乳胶漆一遍，底胶一遍（108胶：水：白乳胶=1：1：0.1），墙纸专用粘贴胶，高清写真喷绘饰面，锁色明胶 3：具体做法详施工图，满足施工及验收要求 4.部位：墙面 | m2 | 298.6 | 608 | 181548.8 |  |
| 15 | 纳米板数码片（内容艺术创作） | 定制高清写真丝印纳米板数码片 | m2 | 58.99 | 780 | 46012.2 |  |
| 16 | 美术雕刻字喷漆（含藏文翻译） | 1.基层类型:墙面完成面 2.镌字材料品种、颜色:定制美术雕刻字喷漆(含藏文翻译） 3.字体规格:定制 4.固定方式:挂贴、粘贴 5.油漆品种、刷漆遍数：具体详施工图 | 个 | 402 | 190 | 76380 |  |
| 17 | 定制实木门套 | 定制实木门套 | m2 | 2.83 | 776 | 2196.08 |  |
| 18 | 定制成品展柜 | 定制成品展柜 | m2 | 43.25 | 6400 | 276800 |  |
| 19 | 定制展柜基座 | 定制展柜基座 | m2 | 2.26 | 3000 | 6780 |  |
| 20 | 定制展台 | 定制展台 | m2 | 2.88 | 1460 | 4204.8 |  |
| 21 | 定制成品展台 | 定制成品展台 | 个 | 1 | 3300 | 3300 |  |
| 22 | 强电机柜 | 定制成品强电机柜 | 台 | 1 | 4020 | 4020 |  |
| 23 | 强电桥架 | 200\*100mm钢制槽式桥架 | m | 42.3 | 75 | 3172.5 |  |
| 24 | 电气配线 BV-2.5mm2 | 1.名称:电气配线 2.配线形式：CT 或则SCE敷设 3.规格材质：铜芯BV-2.5线 | m | 704.67 | 15 | 10570.05 |  |
| 25 | 电气配线 BV-4mm2 | 1.名称:电气配线 2.配线形式：CT 或则SCE敷设 3.规格材质：铜芯BV-4线 | m | 589.29 | 20 | 11785.8 |  |
| 26 | 配管 | 1.名称 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | m | 431.32 | 21 | 9057.72 |  |
| 27 | 设备配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式：CT 或则SCE敷设 3.规格材质：监设备配线 | m | 10 | 18 | 180 |  |
| 28 | 筒灯 | 4000k(白色）、6W 开孔75 | 套 | 27 | 168 | 4536 |  |
| 29 | 明装筒灯 | 黑色、明装、20W | 套 | 85 | 192 | 16320 |  |
| 30 | 艺术造型灯 | 定制艺术造型灯（含制作、包装、运输、安装） | 套 | 1 | 8320 | 8320 |  |
| 31 | 灯箱 | 灯箱 | m | 0.6 | 160 | 96 |  |
| 32 | LED灯带 | LED灯带 | m | 22 | 142 | 3124 |  |
| 33 | 轨道射灯轨道 | 1.名称:装饰照明灯轨道 2.材质规格：详见施工图 | m | 120 | 50 | 6000 |  |
| 34 | 轨道射灯 | 定制轨道射灯 安装方式：嵌装 | 套 | 130 | 215 | 27950 |  |
| 35 | 插座 | 普通五孔插座、暗装 | 个 | 8 | 50 | 400 |  |
| 36 | 疏散指示灯 | 疏散指示灯、单向双面 | 套 | 10 | 245 | 2450 |  |
| 37 | 安全出口指示灯 | 安全出口指示灯 | 套 | 1 | 275 | 275 |  |
| 38 | 应急照明灯 | 应急照明灯 | 套 | 19 | 288 | 5472 |  |
| 39 | 灭火器 | 1.形式：手提式干粉灭火器 带箱体 2.规格、型号：4KG | 套 | 11 | 340 | 3740 |  |
| 40 | 55寸触控一体查询机 | 55寸触控一体查询机 | 套 | 2 | 6800 | 13600 |  |
| 41 | 一体机互动程序 | 一体机互动程序 | 套 | 2 | 8600 | 17200 |  |
|  | 总计 |  | | | | 997565.96 |  |

**二、合同总价**

合同总价为人民币大写：玖拾玖万柒仟伍佰陆拾伍元玖角陆分，即RMB￥：997,565.96元；该总价含人工、设备运输、安装及税金。

**三、付款方式**

合同签订后，甲方向乙方支付合同总款的50%，计人民币(大写)肆拾玖万捌仟柒佰捌拾贰元玖角捌分(￥498782.98)；项目完成、经甲方验收合格后支付合同总款的45%，计人民币(大写)肆拾肆万捌仟玖佰零肆元陆角玖分(￥448904.69)；剩余合同总款的5%作为项目质量保修金，计人民币(大写)肆万玖仟捌佰柒拾捌元贰角玖分 (￥49878.29)，质量保修期满1年后支付。

**四、质量要求**

质量标准： 按相关行业规范达到合格标准

**五、交货及验收**

1、验收标准：招标文件所要求的验收方案为准。

2、验收方式：乙方完工后3日内，甲方组织有关人员按要求进行进行验收。

**六、变更项解决办法**

若因项目所涉及软件开发、设备原材料断供问题等，承包方的产品型号、规格、配置等发生变化时不能按合同供货时，应及时书面通知发包方，经发包方同意后准予调整，替代产品的型号、规格、配置等不得低于合同规定，且价格不得高于合同价格。

**七、售后服务**

1、保修内容、范围： 需求清单内所有项目范围。

2、保修期限：质量保修期为一年，从验收合格之日算起。项目完成之后一年内乙方对所制作的所有项目进行免费质量保修。

3、响应时限：自甲方通知乙方后24小时内进行到位实施维修。

**八、违约责任**

1、本合同签订后，乙方存在违约应按合同总额的30%向甲方支付违约金。

2、甲方如未按合同约定时间支付款项，乙方有权要求甲方每天按合同总金额以银行同期存款利率的30%支付违约金，乙方自身原因不能按时交货，每拖延一日支付甲方违约金为合同价款的1‰。逾期超过三十日甲方有权解除合同并按合同总额的30%向乙方主张违约金。

4、项目未验收合格或未移交，甲方提前使用或擅自动用项目成品的，项目不得视为合格，由此甲方不承担任何责任。

**九、合同生效与终止**

1、本合同双方约定自甲、乙双方签字盖章后生效。

2、合同终止：本合同在竣工结算、甲方支付完毕，乙方将项目交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。

**十、其他**

1、本合同发生争议，双方协商解决。如协商解决无效，由甲方所在地人民法院起诉。

**十一、合同生效**

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：江达县人民政府办公室

本合同双方约定 双方签字、盖章后生效。

**甲方： 乙方：**

**江达县人民政府办公室 励上建设工程有限公司**

**法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)**

**委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字)**

年 月 日 年 月 日